**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w ramach zadania „Zniesienie barier transportowych – zakup auta do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami z Gminy Miasto Golub - Dobrzyń”**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| Lp. | Wyszczególnienie | Warunki wymagane przez zamawiającego dla samochodu |
|  | Rok produkcji | 2021/2022 |
|  | **Układ napędowy:** |
|  | Rodzaj silnika | Silnik wysokoprężny typu Diesel |
|  | Pojemność silnika | Minimum 1900 cm3  |
|  | Moc silnika | Minimum 75 kW (kilowat) |
|  | Wymogi techniczne pojazdu dotyczące czynników oddziaływania na środowisko: | Wielkość zużywanej energii / zużycie paliwa w cyklu jazdy mieszanej nie większe niż 9 litrów/100 kmPoziom emisji spalin wg normy EURO 6 |
|  | Skrzynia przekładniowa | Minimum 5-cio stopniowa skrzynia biegów manualna + bieg wsteczny |
|  | Układ kierowniczy | Wspomagany z kierownicą regulowaną w dwóch płaszczyznach |
|  | Napęd | Oś przednia |
|  | Rozstaw osi | min 3000 mm  |
|  | Koła i ogumienie | Minimum 15", założone opony zimowe, dodatkowo komplet 4 opon letnich z felgami – wszystkie opony oraz felgi fabrycznie nowe; zestaw kołpaków; |
|  | **Nadwozie** |
|  | Nadwozie przystosowane do przewożenia 9 osób | Wersja fabryczna |
|  | Nadwozie | Przeszklona cała część pasażerska /okna w ścianach i drzwiach przesuwnych / w oknach przedziału pasażerskiego szyby przyciemniane |
|  | Drzwi boczne w części pasażerskiej | Prawe przesuwne |
|  | Drzwi tylne | Dwuskrzydłowe |
|  | Kolor nadwozia | Do uzgodnienia z Zamawiającym |
|  | **Układ hamulcowy** |
|  | Hamulce | Tarczowe z przodu i tyłu |
|  | Systemy poprawiające bezpieczeństwo | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESC) |
|  | Układ hamulcowy – wspomagany elektronicznie | ABS, EBD lub równoważny |
|  | **Wyposażenie** |
|  | Lusterka boczne | Elektryczne sterowanie i podgrzewanie  |
|  | Światła przeciwmgielne | Przednie i tylne |
|  | Poduszki powietrzne | Przednia i boczna dla kierowcy i pasażera |
|  | Szyby | Szyby przednie podnoszone elektrycznie / Podgrzewane szyby przednie i tylne |
|  | Klimatyzacja | TAKOddzielnie dla kabiny kierowcy i pasażerskiej |
|  | Ogrzewanie | Dogrzewacz (dodatkowe ogrzewanie postojowe pojazdu – działanie niezależne od pracy silnika) |
|  | Radioodtwarzacz | Dowolna marka |
|  | Siedzenia | - Regulacja fotela kierowcy co najmniej w trzech płaszczyznach- Kanapy pasażerskie w II i III rzędzie szybko i łatwo demontowane- Tapicerka foteli w pojeździe materiałowa w kolorze ciemnym, łatwa w utrzymaniu czystości- Wszystkie siedzenia wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa |
|  | Pozostałe akcesoria samochodowe: | Dywaniki gumowe, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, pełnowymiarowe koło zapasowe |
|  | **Zabezpieczenie przed kradzieżą:** |
|  | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem wszystkich drzwi | Tak |
|  | Immobiliser | Tak |
|  | Autoalarm | Akceptowany przez towarzystwa ubezpieczeniowe |
|  | **Gwarancja**   |
|  | Gwarancja na podzespoły mechaniczne i elektroniczne bez limitu kilometrów | minimum 24 m-cemaksimum 60 m-cy |
|  | Gwarancja na powłokę lakierniczą bez limitu kilometrów | minimum 24 m-cemaksimum 60 m-cy |
|  | Gwarancja na perforację nadwozia bez limitu kilometrów | minimum 24 m-cemaksimum 60 m-cy |
|  | Serwis gwarancyjny | dostępny na terenie całego kraju |
|  | **Przewóz niepełnosprawnego na wózku** |
|  | Najazdy | - szyny najazdowe |
|  | Stanowisko wózka inwalidzkiego | szyny podłogowe i pasy do mocowania osoby na wózku inwalidzkim |
|  | instrukcja zabezpieczenia pasażerów na wózku inwalidzkim najazdem szynowym | Tak |
|  | Oznakowanie pojazdu | - Oznakowanie pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, w tym oklejenie emblematami informującymi o przewozie osób z niepełnosprawnością- Wszystkie progi oznaczone kolorem kontrastowym |
|  | Pozostałe wyposażenie | - dodatkowe kierunkowskazy w tylnej części dachu pojazdu - stopnień pomocniczy do wsiadania i wysiadania (w czasie jazdy schowany pod nadwoziem pojazdu, wysuwany elektrycznie).- kamera samochodowa (rejestrator jazdy)- sygnał cofania w pojeździe lub kamera cofania |
|  | **Dokumenty, które Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz z pojazdem:** |
|  | W dniu odbioru samochodu należy dostarczyć następujące dokumenty: | - karta pojazdu- instrukcję obsługi w języku polskim;- książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu;- książkę przeglądów serwisowych;- świadectwo homologacji pojazdu i świadectwo homologacji przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest to samochód dopuszczony do ruchu jako samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych;- karta rewizyjna dla urządzenia dźwigowego- instrukcja obsługi dźwigu w języku polskim- karta gwarancyjna dla urządzenia dźwigowego- inne dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu |